1. 아래 주소에서 CCS 다운로드 받는다. 다운로드 받고 그 폴더를 잘 기억하자. (이왕이면 홈디렉토리에 sitara 라는 폴더를 추가로 만들고, 그 곳에 다운로드 받아서, 설치하자)  
   <http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS>
2. 압축을 풀자.
3. 터미널에 입력하자.  
   > sudo apt-get install libc6-i386 unzip libusb-0.1-4 인스톨  
   > cd ./sitara/CCS7.1.0.00016\_web\_linux-x64 폴더이동  
   > ./ccs\_setup\_linux64\_7.1.0.00016.bin 인스톨  
   > cd ccsv7/install\_scripts 폴더이동  
   > sudo ./install\_drivers.sh 드라이버 설치
4. 아래 주소에서 SDK 다운로드 받는다. 다운로드 받고 그 폴더를 잘 기억하자. (이왕이면 홈디렉토리에 sitara 라는 폴더를 추가로 만들고, 그 곳에 다운로드 받아서, 설치하자)  
   <http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/03_02_00_05/exports/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05-Linux-x86-Install.bin>
5. 터미널에 입력하자  
   > cd ./sitara/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05   
   > chmod +x ./ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05-Linux-x86-Install.bin  
   > ./ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05-Linux-x86-Install.bin
6. 리부팅